令和８年度消防車両オールシーズンタイヤ交換業務契約仕様書

１　適用範囲
　　本仕様書は、那覇市消防局が発注する消防車両オールシーズンタイヤ交換業務に必要な事項を定めるものとする。

２　業務内容
　　業務内容については、那覇市消防局が所有する消防車両のタイヤ交換に必要な作業とする。
[bookmark: _GoBack]また、指定の期日までに該当車両のタイヤを「オールシーズンタイヤ」に交換すること。※タイヤチェーン含む

３　履行期間
　　契約締結日から令和８年11月６日(金)までの間

４　対象車両及び履行場所
　　別表１のとおりとする。

５　履行計画書
(1)    受託者は、契約締結後、14日以内に履行計画書（様式は問わない）を作成し、委託者に提出しなければならない
(2)    履行計画書には、下記事項を記載すること。
1． 業務工程表
2． 履行体制及び連絡体制

６　タイヤ規格・数量等
　　交換するタイヤについては、「別表１」に定めた規格・数及び下記の条件とする。
（１）再生タイヤ及び中古タイヤの交換は認めない。
（２）１年以内の製造及び国内メーカーのタイヤに限る。
（３）諸経費（タイヤの脱着作業等）に係る費用は受託者の負担とする。
（４）交換した使用済み廃タイヤの処理、エアバルブの調達及び交換に係る　　 費用は受託者の負担とする。
（５）規格等に協議が発生した際は、消防局と協議すること。

７　タイヤ交換方法
（１）車両からタイヤを取り出し、ホイールから使用済みのタイヤを外す。新
しいタイヤを当該ホイールに組み込み、車両に取り付ける。
（２） 交換後は、自動車メーカーの指定のタイヤ空気圧に設定すること。
（３）タイヤ交換は、タイヤチェンジャー等の専用機械器具を用いて、タイヤおよびホイールを損傷させないこと。
（４）タイヤのエアバルブは、新品のものに交換すること。

８　業務終了報告及び完了検査
（１） 受託者は、業務が終了したときは、遅滞なく業務完了報告書「様式１」
を委託者に提出すること。
（２） 委託者は、受託者から委託業務完了の報告があったときは、業務の完
了を確認するための検査を行うこと。























別表１
１．車両別交換タイヤの規格・数量
	No.
	車両名
	タイヤサイズ
	本数
	チェーン型番
	本数

	１
	沖縄県指揮車
	195/80R15
	４
	I-34
	４

	２
	ポンプ４号車
	245/70R19.5
	６
	SS610
	６

	３
	工作２号車
	275/70R22.5
	１０
	SS735
	４

	４
	高規格救急車
	195/80R15
	４
	I-34
	４

	５
	後方支援車
	275/80R22.5
	１０
	SS755
	６

	６
	燃料補給車
	195/85R15
	６
	GHM091
	４

	
	諸経費、手数料
	一式
	一式
	一式
	一式



※タイヤ及びチェーンについては同等品以上可能（その際は消防局と協議すること）
※高規格救急車については、車両の状態で判断するため別途協議。なお、型番については全車両同型。

２．履行場所
　那覇市銘苅２丁目３－８（那覇消防局敷地内）
















様式1
業務完了報告書
令和　年　　月　　日


那覇市長　
知念　覚　様　


住　　    所

商号又は名称

                                    代表者名　　　　　   　    印   


次のとおり業務が完了したので報告します。

	業務名
	

	履行場所
	

	契約年月日
	令和　　年　　月　　日

	履行期間
	令和　　年　　月　　日から
令和　　年　　月　　日まで

	完了年月日
	令和　　年　　月　　日



