別紙　仕様書

（１）件　　名　　投票用紙計数機の購入

（２）数　　量　　25台

（３）本入札は、基準物品による同等品入札である。

基準物品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | 品名 | メーカー/型番 |
| 1 | 投票用紙計数機 | 株式会社グローリー/GFB-80T |
| 株式会社ムサシ/TELLAC 20BPN |

※基準物品以外で入札に参加する場合は、本仕様書の要件を全て満たし、同等品以上の品質・性能を有することを証明する資料（カタログ等）と同等品確認申請書を提出し、事前に承認を受けること。なお、基準物品で応札する場合は、承認を受ける必要はありません。

（４）仕　　様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | | 内容 |
| 計数機本体 | 計数速度 | 1500票／分以上であること。 |
| スタッカー容量 | 200票以上であること。 |
| ホッパー容量 | 300票以上であること。 |
| 投票用紙 | 用紙サイズ80～91ｍｍ×128～152ｍｍに対応できること。 |
| BPコート紙及び上質紙に対応していること。 |
| 電源 | ＡＣ100Ｖ±10％、50/60Ｈｚ |
| 付属品 | | 堅牢な計数機本体収納ケースを付属すること。 |
| 日本語による取扱い説明書を付属すること。 |
| その他本仕様書の各要件を満たすために必要なものを付属すること。 |
| 機能 | | 投票用紙の計数ができること。 |
| ホッパーへの投票用紙セット後、ボタン操作等をすることなく自動で計数を開始できること。 |
| 100票で計数を停止する設定（バッチ設定）ができること。 |
| 計数速度の設定を切り替えることができること。 |
| 二重、連鎖、半券、ジャム時の検知機能を有すること。 |
| 操作 | | 票を投入するホッパーへの票の積み足しできること。 |
| 票の詰まりが発生したとき、詰まった票を容易に取り出せること。 |
| その他 | | 国内メーカーで保守ができ、受注者（又はメーカー）にて故障時の保守対応ができること。 |
| 発注者が求める場合、受注者（又はメーカー）は、発注者が指定する場所へ技術者等を派遣し、納入した機器の調整・整備等の対応ができること。 |
| 納品する機器は指定以上のものとすること。 |

（５）納入期限　令和7年6月20日

（６）納入場所　那覇市役所本庁舎12階選挙管理委員会事務局 又は なは市民協働プラザ地下倉庫

（７）問合せ先　那覇市選挙管理委員会事務局　担当　親泊・伊集

　連絡先　098-951-3215　FAX　098-951-3216