第12号様式(第13条関係)

(1面)

|  |
| --- |
| 屋外広告物安全点検報告書年　　月　　日那覇市長　宛報告者住所氏名　　　　　　　　　　　　　　電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)　屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。 |
| 広告物の種類 | 屋上広告・壁面広告・突出広告・つり下げ広告・広告板・広告塔アーチ広告・その他(　　　　　　) |
| 設置場所 | 那覇市 |
| 設置年月日 | 　　　　　年　　月　　日 |
| 点検年月日 | 　　　　　年　　月　　日　　(申請日の３か月以内であること) |
| 点検者(管理者) | 氏　　名 |  |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 |  |
| 資格名称(番号) |  |
| 点検個所 | 点　検　項　目 | 異常の有無 | 改善の概要 |
| 面 | 1　表示面の汚染、退色又は剥離、破損 | 有 | 無 |  |
| 基礎部・上部構造 | 1　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  |
| 2　基礎のクラック、支柱と根巻との隙間、支柱ぐらつき | 有 | 無 |  |
| 3　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | 1　鉄骨接合部(溶接部、プレート)の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  |
| 2　鉄骨接合部(ボルト、ビス等)のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | 1　アンカーボルト、取付プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |
| 2　溶接部の劣化、コーキングの劣化 | 有 | 無 |  |
| 3　取付対象部(柱、壁、スラブ)、取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |

(2面)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 広告板 | 1　表示面板、切り文字等の腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| 2　側板、表示面板押えの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| 3　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | 1　照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |
| 2　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |
| 3　周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | 1　装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品の腐食、破損 | 有 | 無 |  |
| 2　避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |
| 3その他点検した事項(　　　　　　　　　　　　) | 有 | 無 |  |

注1　はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗又は気球広告を除く、広告物等の安全点検は点検資格者が行わなければなりません。

2　広告物等の種類により、該当する点検個所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引いてください。